Neues XXIO Prime Fairway

**Produktbezeichnung:** Neue XXIO Prime Fairwayhölzer

**Produkteinführung am:** 16.November 2016

**Produkt im Handel ab:** 14.12.2016

**Produkt-Slogan:** Länger, höher, atemberaubend – Prime

**Preis: UVP:** Euro: 649,99 CHF: 714,99 SEK: 5999,00

**Produktvorstellung:**


Damit Sie bei der Distanz Ihre persönliche Bestleistung erreichen, gibt es jetzt die neue XXIO Prime-Serie. Die weiterentwickelte ultraleichte Konstruktion fördert eine höhere Kopfgeschwindigkeit, während das neue Schlägerkopfdesign speziell für höhere Ballgeschwindigkeiten und eine leistungsstarke Draw-Gewichtung ausgelegt ist. Dadurch ist die XXIO Prime Serie besonders einfach zu spielen und liefert beeindruckende Ergebnisse.

**Eigenschaften und Vorteile**

**Höherer Steigungswinkel und über 3 m mehr Distanz gegenüber dem Vorgängermodell**


**1. Neue dickere Titan-Schlagfläche für eine bessere Rückstoß-Leistung auf der gesamten Schlagfläche**

Die neue Schlagfläche besteht aus reinem Titan. Gegenüber dem Vorgängermodell ist sie 0,5 mm stärker und hat einen größeren Sweetspot, was für einen höheren COR-Bereich und somit einen längeren Ballflug sorgt.



**2. Abgeflachte Rückseite und Titan-Konstruktion mit einem tieferen, weiter nach hinten verlagerten Schwerpunkt für einen hohen Steigungswinkel**

Die abgeflachte Rückseite und die Titan-Konstruktion des Schlägerkopfes ermöglichen einen tieferen, weiter hinten sitzenden Schwerpunkt. Gegenüber dem Vorgängermodell wird so ein besserer Steigungswinkel unterstützt.



**Specifications**

Head material

Face: Titanium (Super-TIX® PLUS for XXIO)

Body: 8-2 titanium + SUS weight

Construction

Face: Forged

Body: Vacuum precision casting

Finish

Gold ion plating + high-gloss metallic coating; mirror + satin + bead-shot finish;

Badge: Gold

Grip

XXIO Prime original full rubber grip (with logo)

Shaft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Flex | Kick point | Weight＊ | Torque |
| SP-900 carbon shaft | SR | middle | 39 | 6.4 |
| R | middle | 38 | 6.5 |
| R2 | middle | 38 | 6.6 |

\*Weight indicates weight when fully assembled

Standard model specifications

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fairway | #3 | #5 | #7 | #9 |
| Loft Angle (°) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 |
| Lie Angle (°) | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| Head Volume (cm3) | 188 | 166 | 157 | 144 |
| Club Length (in) | 43.0 | 42.0 | 41.5 | 41.0 |
| Swing Weight | D2 | | | |
| Club Weight\* (g) R | 273 | 281 | 285 | 290 |

Line-up by proper model

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loft Angle | #3 | #5 | #7 | #9 |
| SR | ○ | ○ |  |  |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |