Nuovo XXIO PRIME Fairway

**Nome del prodotto:** Nuovi legni XXIO PRIME Fairway

**Data di presentazione del prodotto:** 16 novembre 2016

**Data di commercializzazione del prodotto:** 14 dicembre 2016

**Slogan del prodotto**: Lunghezza e altezza superiori per il nuovo straordinario Prime

**Prezzo: Prezzo di vendita consigliato:** Euro: 649,99 CHF: 714,99 SEK: 5999,00

**Presentazione del prodotto:**


Per raggiungere un nuovo livello di prestazioni in termini di distanza, XXIO presenta la nuova serie XXIO Prime. Grazie alla struttura avanzata ultraleggera per una maggiore velocità della testa, al nuovo design della testa che consente una velocità superiore della palla e alle potenti prestazioni di draw, XXIO Prime è facile da usare e offre risultati eccellenti

**Caratteristiche e vantaggi**

**Lancio più elevato e distanza superiore di 3,2 metri rispetto al modello precedente**


**1. Nuova faccia a coppa più spessa in titanio per migliori prestazioni di repulsione sull’intera faccia del bastone**

La nuova faccia a coppa in titanio è 0,5 mm più spessa rispetto al modello precedente e ha uno sweet spot più ampio che crea un’elevata area COR e maggiore distanza di tiro rispetto al modello precedente.



**2．Parte posteriore poco profonda e costruzione in titanio che abbassano il CG per un angolo di lancio più elevato.**

La parte posteriore poco profonda e la costruzione in titanio della testa consentono di abbassare il CG. Favorisce lanci notevolmente migliori rispetto al modello precedente.



**Specifications**

Head material

Face: Titanium (Super-TIX® PLUS for XXIO)

Body: 8-2 titanium + SUS weight

Construction

Face: Forged

Body: Vacuum precision casting

Finish

Gold ion plating + high-gloss metallic coating; mirror + satin + bead-shot finish;

Badge: Gold

Grip

XXIO Prime original full rubber grip (with logo)

Shaft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Flex | Kick point | Weight＊ | Torque |
| SP-900 carbon shaft | SR | middle | 39 | 6,4 |
| R | middle | 38 | 6,5 |
| R2 | middle | 38 | 6,6 |

\*Weight indicates weight when fully assembled

Standard model specifications

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fairway | #3 | #5 | #7 | #9 |
| Loft Angle (°) | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 |
| Lie Angle (°) | 58,0 | 59,0 | 59,5 | 60,0 |
| Head Volume (cm3) | 188 | 166 | 157 | 144 |
| Club Length (in) | 43,0 | 42,0 | 41,5 | 41,0 |
| Swing Weight | D2 | | | |
| Club Weight\* (g) R | 273 | 281 | 285 | 290 |

Line-up by proper model

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loft Angle | #3 | #5 | #7 | #9 |
| SR | ○ | ○ |  |  |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |